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PROCEDURE
INSPECTIES DOOR INSPECTIE-INSTELLINGEN


INHOUDSOPGAVE
INLEIDING	3
ALGEMEEN	3
LEVEREN BRANDMELDINSTALLATIES	4
LEVEREN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES	4
INSTALLEREN BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES	4
LEVEREN VBB-INSTALLATIES	4
LEVEREN BLUSGASINSTALLATIES (CIBV1233).	4
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Deze procedure is van toepassing op de scope zoals deze is vastgelegd in de licentieovereenkomst die tussen CIBV en de inspectie-instelling.
Conform de onderstaande certificatieschema’s dienen inspecties uitgevoerd te worden van gerealiseerde installaties of het installatiewerk hiervan:
· CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties;
· CCV-certificatieschema Leveren Ontruimingsalarminstallaties;
· CCV-certificatieschema Installeren Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
· CCV-certificatieschema Leveren VBB-Installaties;
· CIBV-certificatieschema Leveren Blusgasinstallaties (CIBV1233).
Door CIBV wordt vastgesteld welke installaties geïnspecteerd dienen te worden. Bij de selectie van de te inspecteren installatie worden de criteria, zoals vermeld in het betreffende certificatieschema, door CIBV gehanteerd.
De bevindingen dienen te worden vastgelegd in een inspectierapport. Hiervan wordt door CIBV een model beschikbaar gesteld via https://cibv.nl/inspectierapporten/. Bij wijzigingen worden de aangesloten inspectie-instellingen hierover geïnformeerd.
Indien door een inspectie-instelling een eigen format wordt gehanteerd dient deze ten minste dezelfde informatie als dit rapport te bevatten.
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Vermeld moet zijn dat de inspectie wordt uitgevoerd in het kader van het betreffende Certificatieschema. Het betreft een inspectie op normconformiteit. Afgeleide doelstellingen kunnen niet worden gehanteerd.
Van iedere uitgevoerde inspectie, ongeacht het resultaat van de inspectie, dient een volledig ingevuld inspectierapport opgesteld te worden.
Bevindingen dienen in het inspectierapport opgenomen te worden. Hierbij dient de omschrijving zodanig te zijn dat CIBV een beeld kan vormen of er voldaan wordt aan de eisen en bij afwijking de mate van afwijking.
Het inspectierapport bevat uitsluitend bevindingen betreffende het door het bedrijf geleverde deel van de installatie wat als steekproef is aangemerkt. Het inspectierapport bevat geen beschrijvingen of conclusies waaruit zou kunnen worden afgeleid dat een afwijking door de inspectie-instelling wordt geaccepteerd.
De gegevens van eventueel gehanteerde meetinstrumenten zijn herleidbaar in het inspectierapport vastgelegd. Alle meetwaarden en geregistreerde gegevens zijn in het inspectierapport opgenomen of bij het inspectierapport gevoegd.
Indien een of meer (her)inspecties zijn uitgevoerd dient de rapportage alle bevindingen te bevatten.
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De bevindingen dienen weergegeven te worden in Inspectierapport Form-03-43.

[bookmark: _Toc194661051]LEVEREN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES
De bevindingen dienen weergegeven te worden in Inspectierapport Form-08-43.

[bookmark: _Toc194661052]INSTALLEREN BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES
De bevindingen dienen weergegeven te worden in Inspectierapport Form-11-44.
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De bevindingen dienen weergegeven te worden in Inspectierapport Form-01-43.

[bookmark: _Toc194661054]LEVEREN BLUSGASINSTALLATIES (CIBV1233).
De bevindingen dienen weergegeven te worden in Inspectierapport Form-10-41. 
Voor een ruimtedichtheidsmeting dient Inspectierapport Form-10-61 gebruikt te worden.
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